*Вариант 1* – поиск, на каждом такте, максимума и минимума среди 4 входных потоков данных. Устройство имеет 4 входных потока данных и два выходных потока данных (минимальные и максимальные значения). Разрядность данных – 8 бит*.*